|  |  |
| --- | --- |
| číslo VP | 101 |
| název | Pod Valy |
| typ | ulice |
| pozemek města | 1 |
| priorita VP | 3 |
| typ VP (zkratka) | UO |
| chodník | 0 |
| kód komunikace | D1 |
| povrch | zpevněný |
| povrch komunikace | zámková dlažba |
| zeleň - komunikace | přírodní |
| stav komunikace | výborný |
| **rozloha (m2)** | 727,82 |
| **popis** | ulice dlážděná zámkovou dlažbou, na severní úzký pruh trávníku, na jižní straně přírodní zeleň (akáty, bez, jehličnany), železný plot |
| **doporučení** | oprava plotu (návaznost na VP 3), úprava cesty k mostu (VP 3) |

|  |  |
| --- | --- |
| číslo VP | 102 |
| název | Zastávecká 3 |
| typ | ulice |
| pozemek města | 0 |
| priorita VP | 3 |
| typ VP (zkratka) | UH |
| chodník | 1 |
| kód komunikace | B2 |
| povrch | zpevněný |
| povrch komunikace | asfalt |
| zeleň - komunikace | přírodní |
| stav komunikace | dobrý |
| **rozloha (m2)** | 2709,55 |
| **popis** | silnice III. třídy, asfaltovaná, místy s výmoly, opravovaná, po severní straně chodník z betonové dlažby, za chodníkem úzký pruh trávníku, místy vysázeny stromy, na druhé straně přírodní zeleň (les) |
| **doporučení** | - |