|  |  |
| --- | --- |
| číslo VP | 117 |
| název | Dr. Živanského |
| typ | ulice |
| pozemek města | 1 |
| priorita VP | 3 |
| typ VP (zkratka) | UO |
| chodník | 2 |
| kód komunikace | C3 |
| povrch | zpevněný |
| povrch komunikace | asfalt |
| zeleň - komunikace | trávník |
| stav komunikace | dostatečný |
| **rozloha (m2)** | 1214,78 |
| **popis** | asfaltovaná ulice (povrch ve špatném stavu, záplaty, díry), s chodníkem po obou stranách, chodníky odděleny od silnice pruhy trávníku. Chodníky poměrně zanedbané (prorůstá tráva, plevely) |
| **doporučení** | oprava chodníků, povrchu komunikace, vyřešení parkování podél komunikace (možno inspirovat se VP 5) |

|  |  |
| --- | --- |
| číslo VP | 118 |
| název | V Cihelně |
| typ | ulice |
| pozemek města | 1 |
| priorita VP | 3 |
| typ VP (zkratka) | UO |
| chodník | 1 |
| kód komunikace | C3 |
| povrch | zpevněný |
| povrch komunikace | asfalt |
| zeleň - komunikace | trávník |
| stav komunikace | dobrý |
| **rozloha (m2)** | 1590,38 |
| **popis** | asfaltovaná jednosměrná ulice (jednosměrná od ulice Pod Strání v obou směrech), ve střední části nový asfaltový povrch, na zbytku starší, s menším poškozením či se záplatami, chodník na většině délky ulice po jedné straně, oddělen travnatým pruhem (občas osázeným) |
| **doporučení** | osázení travnatých povrchů |