|  |  |
| --- | --- |
| číslo VP | 121 |
| název | Pod Trojicí 1 |
| typ | ulice |
| pozemek města | 1 |
| priorita VP | 3 |
| typ VP (zkratka) | UO |
| chodník | 1 |
| kód komunikace | C3 |
| povrch | zpevněný |
| povrch komunikace | asfalt |
| zeleň - komunikace | ano |
| stav komunikace | výborný |
| **rozloha (m2)** | 2530,97 |
| **popis** | asfaltovaná ulice s chodníkem z betonových dlaždic po jedné straně. Chodník od silnice oddělen trávníkem s vysázenými malými smrky a chvojkami, na jižní straně trávník předzahrádek a osázený svah |
| **doporučení** | úprava některých chodníků, odstavných ploch, |

|  |  |
| --- | --- |
| číslo VP | 122 |
| název | Družstevní |
| typ | ulice |
| pozemek města | 1 |
| priorita VP | 3 |
| typ VP (zkratka) | UO |
| chodník | 0 |
| kód komunikace | C3 |
| povrch | zpevněný |
| povrch komunikace | asfalt |
| zeleň - komunikace | trávník |
| stav komunikace | dobrý |
| **rozloha (m2)** | 1053,58 |
| **popis** | asfaltovaná ulice (starší asfalt v horším stavu), cca na polovině ulice je také chodník z betonové dlažby, kolem komunikace je neudržovaný trávník, parkují na něm automobily |
| **doporučení** | obnovení asfaltu, oprava některých částí chodníku, zlepšit údržbu zeleně a vymezit plochy pro parkování, aby nedegradoval trávník |