|  |  |
| --- | --- |
| číslo VP | 55 |
| název | Janáčkova |
| typ | ulice |
| pozemek města | 1 |
| priorita VP | 3 |
| typ VP (zkratka) | UV |
| chodník | 2 |
| kód komunikace | C3 |
| povrch | zpevněný |
| povrch komunikace | asfalt |
| zeleň - komunikace | ano |
| stav komunikace | výborný |
| **rozloha (m2)** | 2666,77 |
| **popis** | asfaltovaná komunikace s chodníky po obou stranách (betonové dlaždice), po okrajích se parkuje, zeleň ej zastoupena keři, stromy a trávníkem, oddělující jeden z chodníků od silnice |
| **doporučení** | skrytí kontejnerů, v některých místech oprava chodníků nebo povrchu komunikace |

|  |  |
| --- | --- |
| číslo VP | 56 |
| název | Malackova |
| typ | ulice |
| pozemek města | 1 |
| priorita VP | 3 |
| typ VP (zkratka) | UO |
| chodník | 0 |
| kód komunikace | D1 |
| povrch | zpevněný |
| povrch komunikace | zámková dlažba |
| zeleň - komunikace | ne |
| stav komunikace | výborný |
| **rozloha (m2)** | 3039,54 |
| **popis** | ulice dlážděna zámkovou dlažbou, v severojižním směru s chodníkem a plochami pro podélné parkování, před řadovými domy pak bez chodníků (ale barevně oddělena část dlažby po straně pro pěší), nachází se v obytné zóně, zeleň pouze v soukromých předzahrádkách, na východní straně vysázeny tuje pro optické oddělení od průmyslového areálu |
| **doporučení** | skrytí kontejnerů, úprava zeleně v západní části prostranství |