|  |  |
| --- | --- |
| číslo VP | 78 |
| název | Alšova |
| typ | ulice |
| pozemek města | 1 |
| priorita VP | 3 |
| typ VP (zkratka) | UO |
| chodník | 2 |
| kód komunikace | C3 |
| povrch | zpevněný |
| povrch komunikace | asfalt |
| zeleň - komunikace | ano |
| stav komunikace | dobrý |
| **rozloha (m2)** | 877,64 |
| **popis** | asfaltovaná ulice s chodníky z betonových dlaždic / zámkové dlažby po obou stranách, chodníky jsou od silnice odděleny plochami zeleně (keře okrasné listem i květem, stromy) |
| **doporučení** | oprava povrchu komunikace, vymezení parkování |

|  |  |
| --- | --- |
| číslo VP | 79 |
| název | Boženy Němcové 2 |
| typ | ulice |
| pozemek města | 1 |
| priorita VP | 3 |
| typ VP (zkratka) | UO |
| chodník | 1 |
| kód komunikace | C3 |
| povrch | zpevněný |
| povrch komunikace | asfalt |
| zeleň - komunikace | trávník |
| stav komunikace | dostatečný |
| **rozloha (m2)** | 921,19 |
| **popis** | asfaltovaná ulice (stav asfaltu horší - záplaty, výmoly), s chodníkem po jižní straně z betonových dlaždic. Na severní straně travnatá plocha. Přestože je v ulici zákaz stání, po stranách parkují auta (i na travnaté ploše - je poničená, vyježděná, koleje), v západní polovině ulice osázena i jižní strana. |
| **doporučení** | oprava povrchu komunikace, vymezení ploch pro parkování, oživení zeleně osázením trávníku |